Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 19 июня 2017 г. N 8/32141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2017 г. N 16

О НОРМАТИВАХ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД

(в ред. постановлений Минприроды от 05.09.2019 N 28,
от 14.06.2021 N 12)	

На основании подпункта 1.11 пункта 1 статьи 12, пункта 2, части второй пункта 4 статьи 23 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
1. Установить перечень нормируемых загрязняющих веществ в составе сточных вод согласно приложению.
2. Утвердить Инструкцию о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод (прилагается).
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
3. Внести в пункт 4 таблицы 1 приложения 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 марта 2015 г. N 13 "Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.04.2015, 8/29808) следующие изменения:
из графы "Наименование вещества" слово "общий" исключить;
в графе "Формула" слова "Nобщ" заменить словами "NКьел".
4. Установить, что нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, установленные в разрешениях на специальное водопользование, комплексных природоохранных разрешениях, до вступления в силу настоящего постановления, действуют на условиях, на которых они установлены, до истечения сроков, указанных в этих разрешениях.
5. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Министр	А.М.Ковхуто	

Приложение
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
26.05.2017 N 16
(в редакции постановления
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
05.09.2019 N 28)

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМИРУЕМЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)

N
п/п	Вид сточных вод	Отрасль экономики	Наименование загрязняющего вещества (показателя качества)	
1	Хозяйственно-бытовые сточные воды, а также их смесь с другими видами сточных вод	-	водородный показатель (pH);
биохимическое потребление кислорода (далее - БПК5);
химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (далее - ХПКCr);
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
азот общий <1>;
фосфор общий <1>;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
СПАВ анионоактивные;
специфические загрязняющие вещества (для городских сточных вод) <2>	
2	Производственные сточные воды	сельское хозяйство	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
азот общий;
фосфор общий;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
СПАВ анионоактивные;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		рыбное хозяйство	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
нитрат-ион;
нитрит-ион;
фосфор общий;
минерализация;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		горнодобывающая промышленность	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
минерализация;
хлорид-ион;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		производство продуктов питания, напитков и табачных изделий	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
азот общий;
фосфор общий;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
СПАВ анионоактивные;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
азот общий;
фосфор общий;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
СПАВ анионоактивные;
нефтепродукты;
фенолы летучие (фенольный индекс);
формальдегид;
метанол (метиловый спирт);
специфические загрязняющие вещества <3>	
		производство химических продуктов;

производство кокса и продуктов нефтепереработки;

производство резиновых и пластмассовых изделий	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
азот общий;
фосфор общий;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
нефтепродукты;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха;

производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги;

полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации;

производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
азот общий;
фосфор общий;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
нефтепродукты;
СПАВ анионоактивные;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		производство прочих неметаллических минеральных продуктов	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион	
		металлургическое производство;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры;

производство электрооборудования;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

производство транспортных средств и оборудования	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
нитрит-ион;
фосфор общий;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
нефтепродукты;
СПАВ анионоактивные;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	водородный показатель (pH);
температура;
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
аммоний-ион;
фосфор общий;
минерализация;
хлорид-ион;
сульфат-ион;
нефтепродукты;
специфические загрязняющие вещества <3>	
		сбор, обработка и распределение воды (деятельность по водоснабжению)	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
железо общее;
минерализация;
хлорид-ион;
специфические загрязняющие вещества (в случае применения реагентов в процессе водоподготовки) <3>	
		прочие отрасли экономики	водородный показатель (pH);
БПК5;
ХПКCr;
взвешенные вещества;
фосфор общий;
аммоний-ион;
минерализация;
СПАВ анионоактивные;
нефтепродукты;
специфические загрязняющие вещества <3>	
3	Поверхностные сточные воды	-	водородный показатель (pH);
нефтепродукты;
взвешенные вещества;
специфические загрязняющие вещества в составе поверхностных сточных вод, отводимых с территорий промышленных площадок <2>, <3>, <4>	

--------------------------------
<1> При эквиваленте населения (массе органических веществ в составе сточных вод, поступающих на очистные сооружения) более 2000 человек (от 120 кг/сут).
<2> Исходя из условий приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов.
<3> Согласно утвержденной в установленном порядке проектной документации, техническим регламентам.
<4> При отведении в сети дождевой канализации поверхностных сточных вод совместно с производственными сточными водами.

                                            УТВЕРЖДЕНО
                                            Постановление
                                            Министерства природных ресурсов
                                            и охраны окружающей среды
                                            Республики Беларусь
                                            26.05.2017 N 16

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД

(в ред. постановлений Минприроды от 05.09.2019 N 28,
от 14.06.2021 N 12)	

КонсультантПлюс: примечание.
Требования к установлению нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод установлены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 N 5-Т.	
1. Настоящая Инструкция определяет порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод (далее - нормативы сбросов), включая временные нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод (далее - временные нормативы сбросов), в том числе порядок их утверждения и пересмотра.
2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, установленных Водным кодексом Республики Беларусь, а также следующие термины и их определения:
ассимилирующая способность - способность поверхностного водного объекта принимать в единицу времени определенную массу загрязняющих веществ в составе сточных вод с достижением нормативов качества воды поверхностных водных объектов в контрольном створе;
водоотводящий канал - гидротехническое сооружение, специально созданное для транспортировки вод;
(абзац введен постановлением Минприроды от 14.06.2021 N 12)
выпуск сточных вод - гидротехническое сооружение или устройство, предназначенные для сброса сточных вод в поверхностный водный объект;
городские сточные воды - хозяйственно-бытовые или их смесь с производственными сточными водами и (или) поверхностными сточными водами, сбрасываемые в окружающую среду через систему канализации населенных пунктов;
каналы мелиоративных систем - гидротехнические сооружения, предназначенные для регулирования водного стока с целью создания и поддержания оптимального для сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений режима почв;
нормируемые загрязняющие вещества в составе сточных вод - загрязняющие вещества в составе сточных вод, для которых устанавливаются нормативы (временные нормативы) сбросов;
расход воды - объем воды, протекающий через сечение потока в единицу времени;
сброс сточных вод - специально организованное поступление сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств;
специфические загрязняющие вещества - загрязняющие вещества в составе сточных вод, образование которых характерно для определенной отрасли экономики в результате осуществления одинаковых или схожих производственных процессов;
эквивалент населения - условное число жителей, определяющее концентрацию загрязняющих веществ в составе сточных вод, рассчитываемое как соотношение произведения среднесуточного расхода сточных вод, поступающих на очистку, и концентрации загрязняющих веществ, выраженных по показателю биохимического потребления кислорода в течение пяти суток (далее - БПК5), к массе органических веществ, выраженных по показателю БПК5, вносимых одним человеком, равной 60 граммам кислорода в сутки.
3. Нормативы (временные нормативы) сброса устанавливаются для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе через водоотводящие каналы, каналы мелиоративных систем.
(в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)
4. Нормативы (временные нормативы) сбросов устанавливаются на каждом выпуске сточных вод для загрязняющих веществ, включенных в перечень нормируемых загрязняющих веществ в составе сточных вод, согласно приложению к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.
5. Временные нормативы сбросов устанавливаются в случаях, установленных в пункте 6 статьи 23 Водного кодекса Республики Беларусь.
(п. 5 в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
6. Нормативы (временные нормативы) сбросов устанавливаются территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:
в разрешениях на специальное водопользование, выдаваемых в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешений на специальное водопользование, внесения в них изменений и (или) дополнений, продления срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. N 152;
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
в комплексных природоохранных разрешениях, выдаваемых в соответствии с Положением о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. N 1677.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
7. К нормативам (временным нормативам) сбросов относятся:
допустимая концентрация загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (далее - допустимая концентрация);
максимально допустимая масса загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, за определенный период времени.
8. Требования к расчету нормативов (временных нормативов) сбросов устанавливаются техническим нормативным правовым актом, обязательным для соблюдения.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
9. Для определения допустимой концентрации используются:
показатели качества и концентрации химических и иных веществ в фоновом и контрольном створах, а также показатели качества и концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод в месте сброса сточных вод (средние значения за предыдущие 3 календарных года), полученные при проведении локального мониторинга сточных и поверхностных вод, при осуществлении производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, при отборе проб и проведении измерений в области охраны окружающей среды уполномоченной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды подчиненной организацией, а также иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством;
(в ред. постановлений Минприроды от 05.09.2019 N 28, от 14.06.2021 N 12)
расход воды в водотоке в фоновом створе, определяемый в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения (в случае сброса сточных вод в водоток);
(в ред. постановлений Минприроды от 05.09.2019 N 28, от 14.06.2021 N 12)
расход сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (среднесуточное значение), определяемый по данным учета вод, за предыдущие 3 календарных года.
В случае отсутствия результатов измерений, указанных в части первой настоящего пункта, их значения определяются для:
показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе, их значения для поверхностных водных объектов, охваченных регулярными наблюдениями в пунктах наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных вод, перечень которых размещен на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в глобальной компьютерной сети Интернет, - в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения; для иных поверхностных водных объектов - исходя из фактических значений показателей качества и концентраций химических и иных веществ в теплый период (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь месяцы);
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
показателей качества и концентраций химических и иных веществ в контрольном створе, а также в месте сброса сточных вод, их значения - исходя из фактических значений показателей качества и концентраций химических и иных веществ в этих створах;
(в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)
расхода сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, - в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией.
10. При осуществлении сброса загрязняющих веществ в составе хозяйственно-бытовых, городских сточных вод, удаляемых в процессе биологической очистки, допустимая концентрация устанавливается в зависимости от эквивалента населения или массы органических веществ в составе сточных вод, поступающих на очистку, выраженных по показателю БПК5, и при этом не должна превышать значения, приведенные согласно приложению 1.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
При осуществлении сброса загрязняющих веществ в составе смеси хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, где доля хозяйственно-бытовых сточных вод составляет не более 20% от общего объема сточных вод, допустимая концентрация устанавливается в зависимости от видов экономической деятельности и при этом не должна превышать значения, приведенные согласно приложению 2.
(часть вторая п. 10 введена постановлением Минприроды от 05.09.2019 N 28)
11. При осуществлении сброса загрязняющих веществ в составе производственных сточных вод допустимая концентрация устанавливается в зависимости от видов экономической деятельности и при этом не должна превышать значения, приведенные согласно приложению 2.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
Для видов экономической деятельности, не приведенных согласно приложению 2, а также при осуществлении сброса загрязняющих веществ в составе производственных сточных вод, состав и концентрация загрязняющих веществ в которых позволяют применять методы очистки, аналогичные методам, используемым для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, допустимая концентрация устанавливается в соответствии с требованиями пункта 10 настоящей Инструкции.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
12. При осуществлении сброса загрязняющих веществ в составе поверхностных сточных вод допустимая концентрация устанавливается со значениями по взвешенным веществам не более 20 мг/куб. дм и нефтепродуктам не более 0,3 мг/куб. дм.
13. Если допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод, удаляемых в процессе биологической очистки, приведенные согласно приложениям 1 и 2, превышают значения, определенные утвержденной в установленном порядке проектной документацией, то в качестве допустимой концентрации принимается проектное значение.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
14. При осуществлении сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, включенных в перечень нормируемых загрязняющих веществ в составе сточных вод, но не приведенных в пункте 12 настоящей Инструкции и приложениях 1 и 2, допустимая концентрация устанавливается для:
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
водоемов - исходя из значений показателей качества и концентраций химических и иных веществ в его фоновых створах, но не ниже значений нормативов качества воды поверхностных водных объектов;
(в ред. постановлений Минприроды от 05.09.2019 N 28, от 14.06.2021 N 12)
водотоков - с учетом его ассимилирующей способности, а также расходов воды в водотоке и сбрасываемых в него сточных вод.
(в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)
15. При осуществлении сброса всех видов сточных вод в поверхностные водные объекты через водоотводящие каналы, каналы мелиоративных систем допустимая концентрация устанавливается с учетом дальности транспортирования сточных вод до места их сброса в поверхностный водный объект.
(в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)
В случае, если дальность транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект:
(в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)
не превышает 1 км, то допустимая концентрация устанавливается в соответствии с требованиями пунктов 10 - 14 настоящей Инструкции;
превышает 1 км, то допустимая концентрация устанавливается в соответствии с требованиями пунктов 10 - 13 настоящей Инструкции, а также исходя из значений нормативов качества воды поверхностных водных объектов и эффективности удаления загрязняющих веществ в составе сточных вод в процессе биологической очистки, сведения о которой приведены согласно приложению 3.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
16. При установлении временных нормативов сбросов допустимая концентрация устанавливается на уровне максимальной концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, определяемой на входе очистных сооружений, и фактической эффективности их очистки за календарный год, предшествующий расчету (но не менее 4 измерений).
(п. 16 в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
17. Исключен.
(п. 17 исключен. - Постановление Минприроды от 14.06.2021 N 12)
18. Для определения максимально допустимой массы загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, используются:
допустимая концентрация;
среднегодовой расход (объем) сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект.
19. Среднегодовой расход (объем) сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, за исключением поверхностных сточных вод, определяется по данным учета вод с применением средств измерений расхода вод за предыдущие 3 календарных года, а при их отсутствии - его значение принимается в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией.
Среднегодовой расход (объем) поверхностных сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, определяется с применением неинструментальных (расчетных) методов в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения, и включает объемы воды, образующейся при выпадении атмосферных осадков и таянии снега, рассчитанные с учетом теплого (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь месяцы), а также холодного (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март месяцы) периодов года, а также объемы воды на поливку и мытье дорожных покрытий (поливомоечные работы) на территории населенных пунктов, объектов промышленности, строительных площадок.
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)
20. Нормативы (временные нормативы) сбросов пересматриваются в случаях:
изменения нормативов качества воды поверхностных водных объектов;
изменения расхода (объема), состава и методов очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект;
проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта очистных сооружений сточных вод, а также пусконаладочных работ или выхода их на проектную мощность, в период проведения которых не обеспечивается достижение нормативов допустимого сброса;
внедрения новых и (или) изменения существующих технологий в производственных процессах, в результате которых образуются сточные воды.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
установления нормативов
допустимых сбросов
химических и иных веществ
в составе сточных вод

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ, ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД, УДАЛЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Эквивалент населения (масса органических веществ в составе сточных вод, поступающих на очистные сооружения)	Значение показателей	Концентрация загрязняющих веществ	
	ХПКCr, 
мгO2/куб. дм	БПК5, 
мгO2/куб. дм	взвешенные вещества,
мг/куб. дм	аммоний-ион, 
мгN /куб. дм	азот общий <*>, 
мг/куб. дм	фосфор общий, 
мг/куб. дм	
До 500 человек
(до 30 кг/сут)	125	25	30	25	-	-	
501 - 2000 человек
(от 30 до 120 кг/сут)	120	25	25	20	-	-	
2001 - 10 000 человек
(от 120 до 600 кг/сут)	100	20	25	15	25	4,5	
10 001 - 100 000 человек
(от 600 до 6000 кг/сут)	80	20	20	15	20	3,0	
Более 100 001 человека
(более 6000 кг/сут)	70	15	20	10	20	2,0	

--------------------------------
<*> Сумма концентраций азота по Кьельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот) и нитрит-иона (в пересчете на азот).

Приложение 2
к Инструкции о порядке
установления нормативов
допустимых сбросов
химических и иных веществ
в составе сточных вод
(в редакции постановления
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
05.09.2019 N 28)

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
(в ред. постановления Минприроды от 05.09.2019 N 28)

N
п/п	Виды экономической деятельности	Значение показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе производственных сточных вод исходя из достигаемой эффективности их удаления	
1	2	3	
1	Рыбоводство	Прудовые форелевые хозяйства:
БПК5 - 8 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 65 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 21 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 0,5 мгN/куб. дм;
нитрат-ион - 1 мгN/куб. дм;
нитрит-ион - 0,1 мгN/куб. дм;
фосфор общий - 0,6 мг/куб. дм.

Прудовые карповые хозяйства:
БПК5 - 15 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 100 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 33 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 1,0 мгN/куб. дм;
нитрат-ион - 3,0 мгN/куб. дм;
нитрит-ион - 0,2 мгN/куб. дм;
фосфор общий - 1 мг/куб. дм.

Прочие биологические ресурсы:
БПК5 - 20 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 100 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 33 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 1,0 мгN/куб. дм;
нитрат-ион - 3,0 мгN/куб. дм;
нитрит-ион - 0,2 мгN/куб. дм;
фосфор общий - 0,6 мг/куб. дм	
2	Переработка и консервирование мяса и производство мясной и мясосодержащей продукции;

переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 120 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 25 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
3	Переработка и консервирование фруктов и овощей	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 150 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
4	Производство растительных и животных масел и жиров	БПК5 - 30 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 180 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 12 мгN/куб. дм;
азот общий - 30 мг/куб. дм;
фосфор общий - 4,0 мг/куб. дм	
5	Производство молочных продуктов	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 120 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
фосфор общий - 5 мг/куб. дм	
6	Производство сахара	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 200 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 30 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
7	Производство готовых кормов для животных	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 100 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
8	Производство напитков	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 100 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 25 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
9	Производство крахмала и продуктов из крахмала	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 100 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
10	Подготовка и прядение текстильных волокон (за исключением подготовки и кардного прядения шерстяных волокон; подготовки и гребенного прядения шерстяных волокон)	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 160 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 35 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм;
сульфит-ион - 1 мг/куб. дм	
11	Подготовка и кардное прядение шерстяных волокон	БПК5 - 10 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 150 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
азот общий - 40 мг/куб. дм
аммоний-ион - 25 мгN/куб. дм	
12	Дубление и выделка кожи;

выделка и крашение меха	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 200 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 25 мг/куб. дм;
хром общий - 0,5 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм;
адсорбируемые органически связанные галогены (АОХ) - 0,1 мг/куб. дм	
13	Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги	БПК5 - 30 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 200 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 40 мг/куб. дм;
азот общий - 10 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 6 мгN/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм;
адсорбируемые органически связанные галогены (АОХ) - 5,5 мг/куб. дм или 
0,2 кг/т высушенной целлюлозы	
14	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в данной области	БПК5 - 30 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 150 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
азот общий - 50 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 32 мгN/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм;
железо общее - 3 мг/куб. дм;
алюминий - 3 мг/куб. дм;
нефтепродукты - 1 мг/куб. дм	
15	Производства кокса и продуктов нефтепереработки (за исключением производства торфяных брикетов; производства брикетов из лигнита, каменного и бурого угля)	БПК5 - 30 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 100 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
азот общий - 40 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 25 мгN/куб. дм;
фосфор общий - 2 мг/куб. дм;
нефтепродукты - 1 мг/куб. дм	
16	Производство красителей и пигментов	БПК5 - 20 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 150 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
сульфит-ион - 20 мг/куб. дм	
17	Производство удобрений и азотных соединений	БПК5 - 15 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 80 мгO2/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 15 мгN/куб. дм;
взвешенные вещества - 25 мг/куб. дм;
фосфор общий - 5 мг/куб. дм;
сульфат-ион - 500 мг/куб. дм	
18	Производство синтетического каучука в первичных формах;

производство резиновых изделий	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 150 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
азот общий - 20 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 12 мгN/куб. дм;
нитрит-ион - 3 мгN/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
19	Производство красок, лаков и аналогичных покрытий, типографских красок и мастик	БПК5 - 20 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 120 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм	
20	Производство желатина	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 100 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
аммоний-ион - 10 мгN/куб. дм;
азот общий - 30 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм	
21	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (за исключением производства стекла и изделий из стекла)	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 150 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 50 мг/куб. дм	
22	Производство стекла и изделий из стекла	БПК5 - 25 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 130 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 30 мг/куб. дм;
сульфат-ион - 300 мг/куб. дм;
фторид-ион - 30 мг/куб. дм	
23	Металлургическое производство;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	БПК5 - 30 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 180 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 25 мг/куб. дм;
фосфор общий - 2 мг/куб. дм;
железо общее - 5 мг/куб. дм;
нитрит-ион - 5 мгN/куб. дм;
аммоний-ион - 45 мгN/куб. дм;
нефтепродукты - 1 мг/куб. дм;
фторид-ион - 30 мг/куб. дм	
24	Сбор, обработка и распределение воды (деятельность по водоснабжению);

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	Сточные воды от сооружений водоподготовки, установок охлаждения, парогенераторных установок:
БПК5 - 10 мгO2/куб. дм;
ХПКCr - 80 мгO2/куб. дм;
взвешенные вещества - 25 мг/куб. дм;
фосфор общий - 3 мг/куб. дм <1>;
аммоний-ион <2>	

--------------------------------
<1> Применяется только в отношении вида экономической деятельности "снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом".
<2> Значение определяется в соответствии с приложением 1 в зависимости от массы органических веществ в составе сточных вод, поступающих на очистные сооружения.

Приложение 3
к Инструкции о порядке
установления нормативов
допустимых сбросов
химических и иных веществ
в составе сточных вод

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

N
п/п	Наименование загрязняющего вещества	Достигаемая эффективность удаления в процессе биологической очистки, %	
1	Алюминия сульфат (Алюминий сернокислый)	50	
2	Анилин	80	
3	Ацетальдегид	80	
4	Ацетон	95	
5	Бария сульфат (в пересчете на Барий)	40	
6	Ванадий	65	
7	3,5-Диметилфенол (3, 5-Ксиленол)	50	
8	Железо общее	65	
9	Кадмий	50	
10	2-Оксогексаметиленимин (Капролактам, лактам эпсилонаминокапроновой кислоты)	80	
11	Кобальт	40	
12	Медь	65	
13	альфа-Метакриловая кислота	30	
14	Метанол (Метиловый спирт)	95	
15	Метилметакрилат	65	
16	Молибден	30	
17	Муравьиная кислота	85	
18	Мышьяк	40	
19	 	65	
20	Нефть и нефтепродукты в растворимом и эмульгированном состоянии	70	
21	Никель	40	
22	Ртуть	50	
23	Свинец	40	
24	Селен	40	
25	СПАВ анионоактивные, в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот	65	
26	Стирол (Винилбензол)	50	
27	Сульфиды и сероводород	50	
28	Сурьма	30	
29	Титан	65	
30	Толуол	50	
31	Фенол (Карболовая кислота, гидроксибензол)	80	
32	Формальдегид	65	
33	Фталевая кислота	60	
34	Фторид-ион	15	
35	Хром	65	
36	Хром шестивалентный	50	
37	Цианид-ион	60	
38	Цинк	60	
39	Этиленгликоль	65